铂电阻温度计采购技术指标

采购单位：厦门市计量检定测试院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术指标 | 数量 | 主要用途 |
| 精密铂电阻温度计 | Pt100分度号，A级，带φ4×40不锈钢套，防水密封要求，四线制硅橡胶柔软引线，引线长7米，温度范围（-80~+250）℃ | 180条 | 用于温湿度试验箱的温度测量 |
| 精密铂电阻温度计 | Pt100分度号，A级，带φ4×40不锈钢套，防水密封要求，四线制硅橡胶柔软引线，引线长15米，温度范围（-80~+250）℃ | 60条 | 用于温湿度试验箱的温度测量 |

联系人：纪金龙

电话：0592-2699480、13779938603