**干体式低温计量炉 采购技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **技术要求** | **用途** | **备注** |
| 干体式低温计量炉 | 测温范围：（-45~140）℃；准确度：±0.1℃（全范围）；轴向均匀性：±0.1@-45℃，±0.04@-35℃，±0.02@0℃，±0.07@140℃；径向均匀性：±0.01℃（全范围） | 用于低温传感器和冷链温度计等设备的现场计量 | / |