**超高速高精度测微计主要技术指标**

1、测微计含超高速高精度测感测头标准（型号规格：LS-9030M）、超高速高精度测微计控制器（型号规格：LS-9501）、电缆（型号规格：CB-B3）及电缆USB连接线（型号规格：OP-66844）；

2、测量距离：0.3mm-30mm；

3、重复精度：±0.1µm；

4、测量精度：±2µm；

5、发射器/接收器方向/位置检测：

1）检测范围：20mm×24mm；

2）最小可检测物体：0.3mm；

3）重复精度：±0.2mm。