不间断电源UPS系统技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| UPS主机 | 兼容三相及单相输入输出主机 DC 384V |
| 蓄电池 | 12 伏/38 安时，后备半小时 |
| 电池柜 | 电池箱 可安装 65AH／100AH\*16节，26AH／38AH\*32节 |