**纯音听力计和耳声阻抗/导纳测量仪器主要技术指标**

1. 纯音听力计应满足JJG 388-2012中所有计量性能要求；主机应配备显示屏；主机应具有能实时连接PC传输数据的USB接口。
2. 耳声阻抗/导纳测量仪器应满足JJG 991-2017中所有计量性能要求，并且其纯音探测音除226Hz的频率外，还应该具备至少3个可选频率；主机操作面板应具备触摸功能。