**氙灯灯管和紫外线灯管主要指标**

一、氙灯灯管

1、型号规格：X-1800

2、主要指标：

（1）氙灯灯管能够适配QSUN氙灯老化试验箱使用；

（2）氙灯灯管寿命≧1500小时。

3、数量：38支。

二、紫外线灯管

1、型号规格：UVA-340+

2、主要指标：

（1）紫外线灯管能够适配QUV紫外老化试验箱使用；

（2）紫外线灯管寿命≧8000小时。

3、数量：2箱（24支）。